**PANTALLA POLARIZADA LUCIC LCD**

La pantalla LCD polarizada permite un test binocular 3D perfecto para el Test de Visión Binocular, Test de visión estereoscópica, Test de heteroforia/heterotripia, Test de equilibrio binocular, Test de fusión, Suspensión, Aniseiconía, etc.

Tiene una función para medir la sensibilidad de contraste en varios niveles. El resultado de las pruebas se analiza y se muestra en un gráfico proporcionando al paciente más detalles y un diagnóstico profesional y analítico.

Para una prueba astigmática precisa y cómoda, ofrece 21 tipos de optotipos de prueba astigmática.

La distancia de refracción se puede ajustar en el rango de 1,5 a 8,0 metros en incrementos de 0,1 metros. El tamaño del optotipo se reduce o amplía en función de la refracción ajustada para mantener el mismo ángulo visual.